Jetzt neu bei uns:

Doyma Quadro-Secura® Quick/X

Die Abdichtung für Gebäude mit Keller für:

* Einsparten-Hauseinführung mit Injektionssystem
* Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder für WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
* für alle Kabelarten oder Wasserleitungen
* mit Dichtflansch nach DIN 18533 (Schwarze Wanne)
* ideal bei Neuanschlüssen in Bestandsgebäuden

Produktvorteile:

* Mit Easy Fix System für die einfache, schnelle und sichere Montage
* Mit ITL - System für den optimalen Anpressdruck
* Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung
* ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtung
* Anschluss von Mantelrohren möglich
* auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
* kurze Montagezeiten
* geeignet für Bausanierungen

Technische Daten:

* Gas- und wasserdicht bis 1 bar
* für offene Bauweise
* für die gängigsten Rohr- und Kabeldurchmesser
* integrierte Blindabdichtung
* ohne zusätzliches schrumpfen
* bei Anschluss von Mantelrohren Relining möglich
* Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohr DIN 75
* größere oder kleinere Durchmesser möglich

Datenblatt

Einbauhinweis